**КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА**

**в МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» в 2019г.**

**ОБЪЕКТ**

с. Новосельское ул. Центральная 30а – общественная территория спортплощадка

**ЗАКАЗЧИК:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**СТРОЙКОНТРОЛЬ:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**ПОДРЯДЧИК:**

ООО «Газ-Технострой», адрес город Хасавюрт ул. Экскаваторная, 2в

- директор: Байбулатов У.Б. (тел. 8928 670 11 87)

**ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

№0803600001419000040\_255792 ОТ 24.06.2019г.

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА:**

ООО «ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

**ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»

№16-05-Э-29-19

**РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ З/У**

05:05:000018:1635-05/192/2018-1 от 11.12.2018г.

**КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

депутат Народного Собрания Республики Дагестан

Темуркаев Нариман Рашидович тел. 8 965 486 33 33

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

«Мой Дагестан – «Комфортная среда»

Ахмедова Рукият Магомедовна – тел. 8928 879 88 88

**СРОКИ:**

Дата начала работ –24.06.2019г дата окончания работ –09.07.2019г.

**НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:**

2253686,54 руб.

**ЦЕНА КОНТР**руб.**АКТА:**

2253686,54

**ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА:**

24.06.2019г.

**ЭКОНОМИЯ:**

-

**ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:**

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси, устройство покрытий из резиновых плиток, смесь песчано-гравийная природная, устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3, битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г,спортивный комплекс W0021, спортивный комплекс W0005, спортивный комплекс W0017, ворота футбольные 7916, скамья 8002, урна 9001, установка освещения, установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м, опоры стальные из квадратных труб 60х60мм.

**УСТАНОВКА БАННЕРА:**

- установлен

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:**

- имеется, установлен в фойе администрации МР.